結果一覧

メディアと図の同番号が対応している。

1. 初期設定値(tone.f95)
2. Lを0.65から0.80に変更
3. Aを0.5188\*10^(-6)から0.5188\*10^(-5)に変更
4. 弦の材質をナイロンからニッケルに変更(ρを1140→8908に変更、Eを5.4\*10^9→200\*10^9に変更)